2011/11/04

Contents

1 Meeting 2011-11-04 at Lyon 1 2 Etat des lieux suite aux TB 1 2.1 Demande cartes difs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2.2 Survivance cartes lda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2.3 GV: Dif Fw status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2.4 Outils de diagnostique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 Planning année à venir 2 3.1 GASOLine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3.2 GDCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1 Meeting 2011-11-04 at Lyon

• Etat des lieux suite aux TB + préparer la réunion Calice • Planning pour l’année à venir Nouveaux arrivants: Mayence (CCC), RHUL (ODR), Aida (Genève, Bristol)

2 Etat des lieux suite aux TB

2.1 Demande cartes difs

10 Difs supplémentaires. Prix régressifs. Recenser les demandes (capacité FPGA).

2.2 Survivance cartes lda

• Lyon ne veux plus utiliser de lda sur SDHCAL.

• LLR dit ne pas avoir de diagnostiques sur les erreurs constatées. • Choix retenu par la collaboration de faire avec en 2011. • Quel man-power pour la version suivante.

• Problème de montée en puissance. Taux de perte 99% des triggers. • LLR: Connectique bloquée sur de l’HDMI.

• IPNO: Raw + TCP moins performant que TCP + TCP (faux, on parle juste de robustesse). • Chip dans un état indéfini à l’allumage (=> bloquer le busy). • LAPP: chip dans un état indéfini quelque soit la DAQ. • LLR: qu’est-ce qu’un test grande échelle ? IPNL: 5 chambres. • Pas de standard sur les vis HDMI.

2.3 GV: Dif Fw status

• Interface Roc • 1 dif plante sur 150 • LAPP: pb RO, lda suspectée (LM: faux car balises présentes => reset continu) • IPNL: Fw > 40: énorme perte de RO des ASUs.

• LAPP: le signal reset se déforme sur le PCB => LLR: reset variable défini dans un registre. • reset dif: pb de compatibilité entre Xilinx et Althera. • LAPP: Power pulsing n’a pas marché.

• IPNL: on a manqué de chambres (4-5) pour approfondir les tests. • LAPP: manque un système de calibration (obligé de monter la haute tension). • LAPP: CCC pleine.

• Imad: on peut venir à Lyon pour avoir des détecteurs.

2.4 Outils de diagnostique

• Pas d’analyse en ligne (IPNO: problème de transferts de fichiers) • “Perte de lda” ie, plus de signaux physique (juste du bruit). • Taux de perte pcap retiré par manque de ressource CPU. • Système qui tourne 3 minutes.

• Perte de synchronisation ccc-dif ? LM: perte d’un trigger. • LPNL: trailer ... mais si on le perd ?! • LLR: Ranger les évènements incomplets. • Upload BD 10’ (bcp de requêtes x temps du ping) • LLR: Couche TCP exclue sur la giga-dcc (baseline Calice). • XDAQ: ne peut pas concurrencer le python de DD.

• Accès à la BD via API Guillaume (gestion des versions) sources via svn.

3 Planning année à venir

3.1 GASOLine

• LM: XDAQ permet déjà de faire le serveur. • LM: XDAQ ne ralenti pas le système.

• LM: L’event builder est intégré à XDAQ (code spécialisé ?). • LM: La doc est disponible.

• LM+CC: pas de dev ECAL si serveur sans XDAQ

3.2 GDCC

• Man power 0.25+0.33 • Pas avent cet été: plus de test faisceau avant 2 ans. • Imad: engagement mois avril ILD. • •