Customer

Contents

1 Introduction 1 2 udpClient 1 2.1 Buffers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2.2 threads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 Log using syslog daemon 1 4 Non regression tests 1 5 Packets formats 1 5.1 Input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5.2 Output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1 Introduction

This section provides the Harpo’s DAQ customers needs.

2 udpClient

2.1 Buffers 2.2 threads

3 Log using syslog daemon

$ tail -f /var/log/messages
...

(More on the implementation section).

4 Non regression tests 5 Packets formats

5.1 Input 5.2 Output