réseau via DHCP

Table des matières

1 Introduction 1

2 Configuration du serveur sur n1n9 1

3 Configuration des client ’Debian’ 1

1 Introduction

Certaines cartes configure leur réseau via le serveur dhcp hébergé par le serveur n1n9.

2 Configuration du serveur sur n1n9

Le serveur dhcp issu -à priori- du paquetage dhcp-4.0.0-22.fc9.x86_64 est configuré par le fichier /etc/dhcpd.conf :

#
# DHCP Server Configuration file.
# see /usr/share/doc/dhcp*/dhcpd.conf.sample
# see ’man 5 dhcpd.conf’
#

#### DHCP HESS Lpnhe Jussieu

ddns-domainname "dhcp";
ddns-update-style none;
ddns-updates off;
authoritative;

##Temps de lease par defaut 1 journée
default-lease-time 86400;
max-lease-time 86400;

option routers 192.168.1.3;
option domain-name-servers 134.158.152.146, 134.158.69.191;
option domain-name "in2p3.fr";
option broadcast-address 192.168.1.255;
use-host-decl-names on;
#use-host-decl-names off;

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {

## Clients
pool {
range 192.168.1.160 192.168.1.170;
host arm01 { hardware ethernet 4E:A0:7F:C0:7D:72; fixed-address 192.168.1.170 ;} # arm01
}}

3 Configuration des client ’Debian’

La configuration des clients apparentés au système d’opération Debian se trouve dans le fichier /etc/network/interfaces :

auto eth0
iface eth0 inet dhcp