Montages NFS

Table des matières

1 Introduction 1 2 n1n3 : serveur home 1 3 n1n9 : serveur des partitions racines 1 4 Import des homes sur n1n9 3 5 Import des homes sur les cartes processeur 3 6 Import des partitions racines 3

1 Introduction

Chacun des noyaux (associé à une caméra) va monter son propre système de fichier racine via nfs. Les home de chacun des utilisateurs seront également montés via nfs sur chaque partition racine.

Il y a 2 cathégories de montages répartis sur 2 servers nfs : • n1n3 répertoires homes des utilisateurs • n1n9 partitions racine des cartes embarquées

2 n1n3 : serveur home

Partitions exportées : cf /etc/exports • /data • /diske • /diskf • /home

3 n1n9 : serveur des partitions racines

• Partitions exportées : cf /etc/exports

/opt/sugarhat/devkit/target *(rw,no_root_squash,no_all_squash)
/opt/sugarhat/devkit/target18 *(rw,no_root_squash,no_all_squash)
/opt/sugarhat/devkit/target19 *(rw,no_root_squash,no_all_squash)
/opt/sugarhat/devkit/target17 *(rw,no_root_squash,no_all_squash)
#/opt/sugarhat/devkit/target8 *(rw,no_root_squash,no_all_squash)
/opt/CES/devkit/target8 *(rw,no_root_squash,no_all_squash)
/opt/sugarhat/devkit/target9 *(rw,no_root_squash,no_all_squash)

• Les partitions racines sont rangés à l’aide de liens symboliques :

$ ls -l /opt/CES/devkit
...
target12 -> eldk/ppc_74xx_20080904_patched_c12
...

Attention : changer lien symboliques ne suffit pas pour modifier la partition exportée.

# tail /var/log/messages
May 27 16:13:25 n1n9 mountd[28107]: refused mount request from 192.168.1.162 \
for /data/CES/shl-3.2.1/eldk-4.0/ppc_74xx_20080904_c12_rpm (/): not exported

• Prise en compte des modifications :

# /etc/init.d/nfs reload

• Vérification :

# /usr/sbin/exportfs
/data/CES/shl-3.2.1/eldk-4.0/ppc_74xx_20080904_patched_c18
                <world>
/data/CES/shl-3.2.1/eldk-4.0/ppc_74xx_20080904_patched_c17
                <world>
/data/CES/shl-3.2.1/eldk-4.0/ppc_74xx_20080904_patched_c13
                <world>
/data/CES/shl-3.2.1/eldk-4.0/ppc_74xx_20090217_c19
                <world>
/data/CES/shl-3.2.1/eldk-4.0/ppc_74xx_20090217
                <world>
/data/CES/shl-3.2.1/eldk-4.0/ppc_74xx_nroche

• Attention à conserver les droits d’accès aux fichier si vous duppliquez une partition racine.

# cp -Rp ppc_74xx_20080904_patched_c12 ppc_74xx_c12_test

• Cf le script de Richard : n1n9 :/data/CESmake_clone_target.sh.

#!/bin/bash
cd /opt/CES/devkit/eldk || exit 1
LIST=’17 18 19’
[ $# -ne 0 ] && {
        LIST="$*"
}
for camera in $LIST; do
        source=$(file ppc_74xx | awk -F’to’ ’{print $2}’ | sed -e "s/’//" -e ’s/ ‘//’)
        [ -d $source ] || break
        if [ ! -d ${source}_c$camera ]; then
                echo "Copying $source .. ${source}_c$camera"
                cp -af $source ${source}_c$camera
                echo "Linking ${source}_c$camera --> ../target$camera"
                rm -f ../target$camera 2>/dev/null
                ln -s /opt/CES/devkit/eldk/${source}_c$camera /opt/CES/devkit/target$camera
        else
                echo "Rsync-ing $source/ .. ${source}_c$camera/"
                rsync -auv $source/ ${source}_c$camera/

        fi
        grep "target$camera" /etc/exports || {
                echo "/opt/sugarhat/devkit/target$camera *(rw,no_root_squash,no_all_squash)" \
                >> /etc/exports
        }
done
/etc/init.d/nfs reload
showmount -e localhost

4 Import des homes sur n1n9

5 Import des homes sur les cartes processeur

Ajout du /home personnel sur la caméra camera19

• fichier /opt/CES/target16/etc/fstab.local :

none /dev/pts devpts defaults 0 0
192.168.1.3:/home/huppert /home/huppert nfs defaults 0 0
192.168.1.3:/home/panazol /home/panazol nfs defaults 0 0
192.168.1.3:/home/hess /home/hess nfs defaults 0 0
192.168.1.3:/home/vincentp /home/vincentp nfs defaults 0 0
192.168.1.3:/home/camera /home/camera nfs defaults 0 0
192.168.1.3:/home/guevara /home/guevara nfs defaults 0 0
192.168.1.3:/home/roche /home/roche nfs defaults 0 0
192.168.1.3:/home/tavernet /home/tavernet nfs defaults 0 0
192.168.1.3:/home/bigcamera_64bits /home/bigcamera nfs defaults 0 0

• fichier /opt/CES/target16/etc/passwd :

...
guevara::10147:220::/home/guevara:/bin/bash
roche::10148:220::/home/roche:/bin/bash
tavernet::225:220::/home/tavernet:/bin/bash
bigcamera::10149:220::/home/bigcamera:/bin/bash

• créer le répertoire utilisateur :

# mkdir /opt/CES/target16/home/roche
# chown roche.hess /opt/CES/target16/home/roche

• redémarer le démon netfs sur la carte processeur afin de générer le nouveau fichier fstab (en fait ça ne marche pas, il faut rebooter)

camera16:~# /etc/init.d/netfs reload

• c’est tout

$ telnet -l roche camera16

6 Import des partitions racines

La carte cliente est configuré à l’aide de les commandes set inet et set boot afin de pointer sur le serveur tfsp.

procmon> set boot_device
le # local ethernet

procmon> set boot_rootfs
nfs # mount NFS root filesystem

procmon> set boot_rootfs
nfs

procmon> show inet_mount
192.168.1.9:/opt/CES/devkit/target8

A priori, il s’agit là d’un moyen de spécifier les paramètres nfs au noyau. Celà revient je pense à modifier la ligne de commande boot_line en s’inspirant de la documentation du noyau linux (Documentation/nfsroot.txt.