Ressources pour le projet Hess2

Contents

Matériel et adresses ip :

• DNS

– 134.158.152.55 DNS par relais (cf named et dnsmasq => system-config-bind) – 134.158.152.146 DNS lpnhe – 134.158.69.191 DNS cc à Lyon

• Réseau privé

Ajouter une route vers le réseau hess :

iface eth0 inet dhcp
        up route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 134.158.152.55
        down route del -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 134.158.152.55

Organisation des plages d’adresses :

– n1n3 (alias lpnp90) : serveur dns, serveur de nfs des /home et passerelle. – n1n9 : serveur de boot – n1n40..n1n41 : pizza 64 sous os fedora – n1n50..n1n59 : switchs – n1n60..n1n69 : serveurs TX – n1n80..n1n89 : alimentations – n1n160..n1n169 : processeurs powerPc embarqués sur les caméras

Ceci correspond à ce que l’on pourra trouver dans le fichier lpnp90.in2p3.fr:/etc/hosts à default d’accéder au dns

192.168.1.1 n1n1.in2p3.fr n1n1 cleo
192.168.1.2 n1n2.in2p3.fr n1n2
192.168.1.3 n1n3.in2p3.fr n1n3 lpnp90 134.158.152.55 # fc7 (PIII x2)
192.168.1.4 n1n4.in2p3.fr n1n4 lpnp199 # fc8 (Xeon x4)
192.168.1.5 n1n5.in2p3.fr n1n5 lpnp167 # fc9 (PIV x2)
192.168.1.6 n1n6.in2p3.fr n1n6 # fc9 (PIV x2)
192.168.1.7 n1n7.in2p3.fr n1n7
192.168.1.8 n1n8.in2p3.fr n1n8 moto
192.168.1.9 n1n9.in2p3.fr n1n9 lpnpsv165 # fc12 (Xeon x8)
192.168.1.10 n1n10.in2p3.fr n1n10 velo
192.168.1.11 hess01.in2p3.fr n1n11 hess01
192.168.1.12 jade.in2p3.fr n1n12 jade
192.168.1.13 n1n13.in2p3.fr n1n13
192.168.1.14 n1n14.in2p3.fr n1n14 # n6n1 fc7 (PIII boot camera 20 tiroirs)
192.168.1.15 n1n15.in2p3.fr n1n15 # fc12 passwdInfo
192.168.1.16 n1n16.in2p3.fr n1n16 # fc6 (PIV)
192.168.1.17 n1n17.in2p3.fr n1n17
192.168.1.18 n1n18.in2p3.fr n1n18
192.168.1.20 n1n20.in2p3.fr n1n20 # fc11 (Amd64 x2) 134.158.155.251

192.168.1.21 n1n21.in2p3.fr n1n21
192.168.1.22 n1n22.in2p3.fr n1n22
192.168.1.30 n1n30.in2p3.fr n1n30 # fc9 (salle camera, Julien Bolmon)
192.168.1.31 n1n31.in2p3.fr n1n31 # fc12 (salle camera, Julien Bolmon)
192.168.1.32 n1n32.in2p3.fr n1n32
192.168.1.33 n1n33.in2p3.fr n1n33 # linux2.4 (PIII x2)
192.168.1.40 n1n40.in2p3.fr n1n40 # fc9 pizza 64
192.168.1.41 n1n41.in2p3.fr n1n41 # fc9 pizza 64 (salle caméra)
192.168.1.42 n1n42.in2p3.fr n1n43 # fc9 (PC double écran)
192.168.1.43 n1n42.in2p3.fr n1n43 # fc9 (PC double écran Namibie)

192.168.1.50 n1n50.in2p3.fr n1n50 # osciloscope LeCroy
192.168.1.51 n1n51.in2p3.fr n1n51 # switch 8 ports
192.168.1.52 n1n52.in2p3.fr n1n52 # switch 8 ports
192.168.1.53 n1n53.in2p3.fr n1n53 # switch 16 ports

192.168.1.100 n1n100.in2p3.fr n1n100
192.168.1.101 n1n101.in2p3.fr n1n101
192.168.1.102 n1n102.in2p3.fr n1n102
192.168.1.103 n1n103.in2p3.fr n1n103
192.168.1.104 n1n104.in2p3.fr n1n104
192.168.1.105 n1n105.in2p3.fr n1n105
192.168.1.106 n1n106.in2p3.fr n1n106
192.168.1.107 n1n107.in2p3.fr n1n107
192.168.1.108 n1n108.in2p3.fr n1n108
192.168.1.109 n1n109.in2p3.fr n1n109
192.168.1.110 n1n110.in2p3.fr n1n110

192.168.1.112 n1n112.in2p3.fr n1n112
192.168.1.137 n1n137.in2p3.fr n1n137

192.168.1.158 n1n158.in2p3.fr n1n158 camera8 # ??
192.168.1.159 n1n159.in2p3.fr n1n159 camera9 # ??
192.168.1.160 n1n160.in2p3.fr n1n160 camera10 # ??
192.168.1.161 n1n161.in2p3.fr n1n161 camera11 # gigabit zora sur bigcamera
192.168.1.162 n1n162.in2p3.fr n1n162 camera12 # carte zora sur bigcamera
192.168.1.163 n1n163.in2p3.fr n1n163 camera13 # carte émilie sur bigcaméra
192.168.1.164 n1n164.in2p3.fr n1n164 camera14 # ???
192.168.1.165 n1n165.in2p3.fr n1n165 camera15 # ???
192.168.1.166 n1n166.in2p3.fr n1n166 camera16 # carte big sur bigcamera
192.168.1.167 n1n167.in2p3.fr n1n167 camera17 # carte bunny sur bigcamera
192.168.1.168 n1n168.in2p3.fr n1n168 camera18 # carte banc de test
192.168.1.169 n1n169.in2p3.fr n1n169 camera19 # carte module 20 tirroirs

192.168.1.170 n1n170.in2p3.fr n1n170 arm01 # Systeme de calibration

192.168.1.246 n1n246.in2p3.fr n1n246 momo
192.168.1.247 n1n247.in2p3.fr n1n247 sharon sharon.in2p3.fr
192.168.1.248 n1n248.in2p3.fr n1n248 camera0
192.168.1.249 n1n249.in2p3.fr n1n249 pluton pluton.in2p3.fr
192.168.1.250 n1n250.in2p3.fr n1n250 camera2
192.168.1.251 n1n251.in2p3.fr n1n251
192.168.1.252 n1n252.in2p3.fr n1n252 camera3
192.168.1.253 n1n253.in2p3.fr n1n253 hades hades.in2p3.fr

192.168.1.254 n1n254.in2p3.fr n1n254 camera4

192.168.4.1 n4n1.in2p3.fr n4n1
192.168.4.2 n4n2.in2p3.fr n4n2
192.168.4.3 n4n3.in2p3.fr n4n3
192.168.4.4 n4n4.in2p3.fr n4n4
192.168.4.5 n4n5.n2p3.fr n4n5
192.168.4.6 n4n6.n2p3.fr n4n6
192.168.4.7 n4n7.in2p3.fr n4n7
192.168.5.1 n5n1.in2p3.fr n5n1
192.168.5.2 n5n2.in2p3.fr n5n2
192.168.6.1 n6n1.in2p3.fr n6n1
192.168.6.2 n6n2.in2p3.fr n6n2 momo
192.168.6.3 n6n3.in2p3.fr n6n3
192.168.6.3 n6n4.in2p3.fr n6n4
192.168.6.4 n6n5.in2p3.fr n6n5
192.168.6.6 n6n6.in2p3.fr n6n6
192.168.6.11 n6n11.in2p3.fr n6n11
192.168.6.12 n6n12.in2p3.fr n6n12
192.168.6.13 n6n13.in2p3.fr n6n13
192.168.6.14 n6n14.in2p3.fr n6n14
192.168.6.80 n6n80.in2p3.fr n6n80 wiener

134.158.155.140 lpnp344.in2p3.fr lpnp344
134.158.155.201 lpnp407.in2p3.fr lpnp407
134.158.152.146 lpnsu9.in2p3.fr nsrhost
196.44.140.213 paris.hess.na paris

196.44.140.214 base.hess.na

134.158.152.218 lpnhess1
134.158.152.219 lpnhess2

• Banc de test

– chassis 21 slots en test

• Module 20 tiroirs

– Boitier Led.

– Le banc de test ne doit plus être utilisé pour les développement informatiques. – Le compte officiel a utiliser est le compte camera. Pour lancer le controleur caméra :

$ su - hess
$ cd $HESSUSER/camera2
$ ./start-camera5

• Caméra

Intégration des Softs petit à petit :

– Le compte officiel a utiliser est le compte bigcamera. – 4 cartes controleurs.

– 2 Liens gigabit via la Pizza Box 192.168.7.41 – Timestamp + gps à intégrer

– lancer la caméra :

$ login ’camera’ ou ’hess’ sur lpnp90
$ cd ~hess
$ tcsh
$ source env-csh
$ cd .../camera2
$ ./start-camera88

• Controlleurs Corba

– Le compte officiel a utiliser est le compte bigcamera.

• Sauvegardes sur n1n9:/data/home90.backup/

Cf les fichiers :

– /etc/cron.d/backup-cvs.cron – /etc/cron.d/backup-home.cron

Arrêté par Mathieu suite à la saturation du disque.

• lien symbolique vers les Partitions racines des caméra Le lien /opt/sugarhat/devkit est utlisé par les serveurs tftp (/tftpboot/*) et nfs (/etc/exports).

• nis:

cd /var/yp ; make

cf /etc/nsswitch.conf : ordre de priorité (txt, db... dns) configuration des postes clients (suppression des fichiers locaux...) Changer de mot de passe :

$ yypasswd

Créer un compte :

n1n3# /usr/sbin/adduser camera2
n1n3# /usr/sbin/adduser camera2_64bits
n1n3# chmod og+rx /home/camera2
n1n3# chmod og+rx /home/camera2_64bits
n1n3# vi /etc/passwd
camera2:x:10286:220::/home/camera2:/bin/zsh

n1n3# chown -R camera2.camera2 /home/camera2_64bits
n1n3# cd /var/yp
n1n3# make

// sur les postes GUI :
n1n40# ln -s /mnt/homes/lpnp90/camera2 /home/camera2
n1n43# ln -s /mnt/homes/lpnp90/camera2 /home/camera2
n1n43# su - camera2

// sur les postes Serveur-embarqué :
n1n9# ln -s /mnt/homes/lpnp90/camera2_64bits /home/camera2
camera10# vi /etc/fstab.local
192.168.1.3:/home/camera2_64bits /home/camera2 nfs defaults 0 0

Afficher les fichiers gérés par nis :

$ ypcat passwd
$ ypcat hosts
$ ypcat services

• Modifier le réseau et les routes sous RedHat

# system-config-network

• Passer en mode routeur sous RedHat

# vi /etc/sysctl.conf
# /sbin/sysctl -p # (reload)

• backup sur n1n3

Il faut lancer "nwrecover" sur lpnp90,
sélectionner une date antérieure (Options=> Change Browse Time),
sélectionner le fichier, et lancer la récupération. Ca prend du temps...