Serveur de Boot

Table des matières

1 Introduction 1

2 Portable Ubuntu 1 2.1 Environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2.2 Serveur tftp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2.3 Serveur nfs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2.4 Changer d’ip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

3 Pizza Boxes 3 3.1 Environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3.2 Serveur tftp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3.3 Serveur nfs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3.4 Test et FAQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1 Introduction

Installation de l’environnement de boot des cartes processeur sur un portable Ubuntu, puis sur les 2 pizza boxes qui seront envoyées en Namibie.

2 Portable Ubuntu

Cette installation permet de simuler l’environnement en vu d’effectuer des développement un châssis en Allemagne.

2.1 Environnement

• Serveur ssh et autres outils :

# apt-get install ssh tftp
# apt-get install apt-file
# apt-file update

• Nouvelle partition ext3

– Dégommage

# umount /dev/sda2
# mke2fs -j /dev/sda2

– Fichier /etc/fstab :

/dev/sda2 /media/sda2 ext3 defaults 0 2

– Utilisation

# mount /dev/sda2
# mkdir /media/sda2/hess

• Route vers n1n9

– Congfiguration : fichier /etc/network/interfaces auto eth0
iface eth0 inet static
address 134.158.153.212
netmask 255.255.248.0
gateway 134.158.152.1
up route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 134.158.152.55
down route del -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 134.158.152.55

– Test

# /etc/init.d/networking restart
# route -n

– Copie de la partition racine

# cd /media/sda2/hess
# ssh root@192.168.1.9 "cd /opt/CES/shl-3.2.3/eldk && tar -zcf - ppc_74xx_c15" | tar -zxf -
# ln -s ppc_74xx_c15 target15

– Copie des répertoires personnels

# mkdir /media/sda2/hess/home
# cd !$
# ssh guevara@192.168.1.9 "cd /mnt/homes/lpnp90/ && tar -zcf - guevara" | tar -zxf -
# rsync -e ssh -av guevara@192.168.1.9:/home/guevara/ /media/sda2/hess/home/guevara (maj)

2.2 Serveur tftp

• Installation

# apt-get install tftpd
# ln -s /media/sda2/hess/tftp /tftpboot
# mkdir -p /media/sda2/hess/tftp
# cd !$
# ln -s /media/sda2/hess/target15/zImage.rio zImage15

• Configuration : fichier /etc/inetd.conf

tftp dgram udp wait nobody /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.tftpd /tftpboot

• Test

# tail -f /var/log/daemon.log
                                              remote$ tftp 134.158.153.212
                                              tftp> get /tftpboot/zImage15
                                              Received 1379043 bytes in 0.8 seconds
tftpd: trying to get file: /tftpboot/zImage15
tftpd: read: Connection refused
                                              tftp> ^D
                                              remote$ md5sum zImage15

2.3 Serveur nfs

• Installation

# apt-get install nfs-kernel-server
# cd /media/sda2/hess
# ssh root@192.168.1.9 "cd /opt/CES/shl-3.2.3/eldk && tar -zcf - ppc_74xx_c15" | tar -zxf -
# ln -s ppc_74xx_c15 target15
# ln -s /media/sda2/hess /opt/CES
# sed -i -e "s!/home/!/opt/ces/home/!" /media/sda2/hess/target15/etc/fstab.local

• Configuration : fichier /etc/exports

/media/sda2/hess/target15 *(rw,no_root_squash,no_all_squash)
/media/sda2/hess/home *(rw,sync,no_root_squash,no_all_squash)

• Test

# /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
# exportfs
# tail -f /var/log/daemon.log
                               remote# mkdir dir
                               remote# mount -t nfs 134.158.153.212:/opt/CES/target15 dir
mountd[5370]: authenticated mount request...
                               remote# umount dir
mountd[5370]: authenticated unmount request...
                               remote# mount -t nfs 134.158.153.212:/opt/CES/home/guevara dir

2.4 Changer d’ip

Le portable simule les 2 serveurs n1n9 et n1n3.

• Configuration : fichier /etc/network/interfaces

auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.9
netmask 255.255.255.0

auto eth0:2
iface eth0:2 inet static
address 192.168.1.3
netmask 255.255.255.0

• Test

# /etc/init.d/networking restart
# ifconfig

3 Pizza Boxes

Il s’agit de copier puis migrer l’environnement de développement présent sur n1n9 sur les 2 pizza box n1n40 et n1n41.

3.1 Environnement

• /home des utilisateurs

# cd /home
# ln -s /mnt/homes/lpnp90/guevara .
# ln -s /mnt/homes/lpnp90/huppert/ .
# ln -s /mnt/homes/lpnp90/panazol/ .
# ln -s /mnt/homes/lpnp90/roche/ .
# ln -s /mnt/homes/lpnp90/tavernet/ .
# ln -s /mnt/homes/lpnp90/vincentp/ .

• / des cartes processeur

# cd /data
# mkdir CES
# cd CES
# rsync -e ssh -a root@n1n9:/opt/CES/shl-3.2.3/ /data/CES/shl-3.2.3/
# for i in 2 3 4 5 6 7 ; do ln -s shl-3.2.3/target1$i .; done

# cd /home
# rm bigcamera
# rsync -e ssh -a root@n1n41:/home/bigcamera/ /home/bigcamera/

... ou encore ...
[root@n1n9 ~]# rsync -e ssh -av /opt/CES/shl-3.2.3/eldk/ppc_74xx_c19/ \
                    root@n1n40:/data/CES/shl-3.2.3/eldk/ppc_74xx_c19/
# cd /data/CES/shl-3.2.3
# ln -s eldk/ppc_74xx_c19 target19
# cd ..
# ln -s shl-3.2.3/target19 target19

3.2 Serveur tftp

Attention, le réseau hess est protégé par un firerwall sur n1n3. A priori le trafic tftp passe depuis n1n9 vers l’extérieur seulement (pas depuis n1n40 et n1n41).

• Installation

# rpm -qa | grep tftp
# yum search tftp
# yum install tftp.i686 tftp-server.i686
  Installing : 2:xinetd-2.3.14-28.fc12.i686
  Installing : tftp-0.49-5.fc12.i686
  Installing : tftp-server-0.49-5.fc12.i686

# rpm -qa | grep tftp
# ln -s /data/tftp /tftpboot
# mkdir /data/tftp
# cd !$
# for i in 12 13 14 15 16 17; do ln -s /data/CES/target$i/zImage.rio zImage$i; done
# yum install tftp.x86_64

• Configuration : fichier /etc/xinetd.d/tftp

Attention aux parametres server_args et disable :

service tftp
{
        socket_type = dgram
        protocol = udp
        wait = yes
        user = root
        server = /usr/sbin/in.tftpd
# server_args = -s /var/lib/tftpboot
        server_args = /tftpboot -v
        disable = no
        per_source = 11
        cps = 100 2
        flags = IPv4
}

• Firewall : il faut ouvrir le port 69.

# system-config-firewall
Firewall: [*] Enabled
Customize
[*] TFTP
Close
OK
Yes

• Test

# /etc/init.d/xinetd stop
# killall in.tftpd
# touch toto.txt
# /usr/sbin/in.tftpd -L
                                              camera15$ tftp n1n40
                                              tftp> get /tftpboot/toto.txt
                                              Received 10 bytes in 0.1 seconds
# tail -f /var/log/messages
in.tftpd[]: tftpd: read(ack): Connection refused
# /etc/init.d/xinetd start

                                              camera15$ tftp n1n40
                                              tftp> get /tftpboot/zImage15

in.tftpd[]: RRQ from 192.168.1.166 filename /tftpboot/zImage15

                                              tftp> ^D
                                              remote$ md5sum zImage15

3.3 Serveur nfs

• Installation

# cd /opt/
# ln -s /data/CES CES

• Configuration : fichier /etc/exports

/data/CES/target10 192.168.1.0/255.255.255.0(rw,no_root_squash,no_all_squash)
/data/CES/target11 192.168.1.0/255.255.255.0(rw,no_root_squash,no_all_squash)
/data/CES/target12 192.168.1.0/255.255.255.0(rw,no_root_squash,no_all_squash)
/data/CES/target13 192.168.1.0/255.255.255.0(rw,no_root_squash,no_all_squash)
/data/CES/target14 192.168.1.0/255.255.255.0(rw,no_root_squash,no_all_squash)
/data/CES/target15 192.168.1.0/255.255.255.0(rw,no_root_squash,no_all_squash)
/data/CES/target16 192.168.1.0/255.255.255.0(rw,no_root_squash,no_all_squash)
/data/CES/target17 192.168.1.0/255.255.255.0(rw,no_root_squash,no_all_squash)
/data/CES/target19 192.168.1.0/255.255.255.0(rw,no_root_squash,no_all_squash)

• Firerwall : attention, nfsd utilise des ports dynamiques.

Decommenter les ports par default dans le fichier /etc/sysconfig/nfs :

LOCKD_TCPPORT=32803
LOCKD_UDPPORT=32769
MOUNTD_PORT=892
STATD_PORT=662

Ajouter ces ports aux regles du firewall dans le fichier /etc/sysconfig/iptables :

# NFS
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 111 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m udp -p udp --dport 111 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 662 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m udp -p udp --dport 662 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 892 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m udp -p udp --dport 892 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 2049 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m udp -p udp --dport 2049 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 32803 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m udp -p udp --dport 32803 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 32769 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m udp -p udp --dport 32769 -j ACCEPT

(Re)lancer les service :

# /sbin/chkconfig nfs on
# /etc/init.d/iptables restart
# /etc/init.d/nfs restart
# /etc/init.d/nfslock restart

• Test

# /etc/init.d/nfs restart
# exportfs
# tail -f /var/log/messages
                               camera16# mkdir dir
                               camera16# mount -t nfs 192.168.1.40:/opt/CES/target15 dir
mountd[5370]: authenticated mount request...
                               camera16# umount dir
mountd[5370]: authenticated unmount request...

# /sbin/chkconfig | grep nfs
# serviceconf

3.4 Test et FAQ

• Boot depuis camera15 dans le châssis PCI isolé ok.

• Cross-Compilation ok.

• ne marche pas avec MTU=9000 mais avec MTU=1500 sur n1n41.

• re-export nfs

> > Is it possible to mount a fs via nfs, and then reexport it via nfs?
>
> No.
>
> The protocol doesn’t really support it, and the (Linux-kernel)
> implementation definately doesn’t support it.
definitelly the kernel implementation cannot manage the loops a re-export
would imply.
>
> I think the user-space nfs server can do it. It has other problems,
> but it might work for you.
yes, you have to run both rpc.mountd and rpc.nfsd with the -r option.I
used this one year ago, and it was really stable with 10 nfs clients

(physicaly the partition was on an AIX server, mounted on a linux server
and then re-exported on many linux clients), but the physical FS status
could not be really coherent in front of what the nfs re-export server
thinks it should be.

• Comment n1n4[12] montent-ils les homes ?

Il y a des pages jaunes sur n1n3. Cf le fichier /etc/ntp.conf :

server 192.168.1.3 dynamic