boot via TFTP

Table des matières

1 Introduction 1

2 n1n9 : serveur de boot 1

3 Carte cliente 1

1 Introduction

Les cartes embarquées boot via tfsp en téléchargeant les noyaux hébergés par le serveur n1n9.

2 n1n9 : serveur de boot

Les noyaux sont stockés dans le répertoire /tftboot. Il y a un noyau par caméra : chaque noyau est suffixé par le numéro de la caméra.

Le serveur tfsp issu du paquetage tftp-server-0.48-6.fc9.x86_64 est configuré par le fichier /etc/xinetd.d/tftp :

service tftp
{
        socket_type = dgram
        protocol = udp
        wait = yes
        user = root
        server = /usr/sbin/in.tftpd
        server_args = /tftpboot
        disable = no
        per_source = 11
        cps = 100 2
        flags = IPv4
}

Les noyaux linux sont rangés à l’aide de liens symboliques :

$ ls -l /tftpboot
...
zImage12 -> /opt/CES/devkit/target12/usr/src/linux/arch/powerpc/boot/zImage.rio
...

3 Carte cliente

La carte cliente est configuré à l’aide de les commandes set inet et set boot afin de pointer sur le serveur tfsp.

procmon> show inet
procmon> show boot

procmon> set boot_devive
le # local ethernet
procmon> set boot_filename
/tftpboot/zImage # filename in tftp for kernel image

procmon> show inet_boot_server
192.168.1.9 # TFTP server