Alims Wiener

La caméra contient 5 alimentations dont une haute tension. (cf lien vers le bus de la caméra) Les alimentations sont controlable via le protocole snmp implémenté par la librairie libnetsnmp.

   -------
  + +
 + 89 86 + drawer spares :
+ \ / + 85, 88
| drawers |
| / \ |
+ 84 82 + +-----+
 + 83 + fan spare : |20drw|
  + fan/ + 87 | 81 |
   ------- +-----+

• Interface web des alims (adresse par défaut) :

pizza41# ifdown eth0
pizza41# ifconfig eth0 192.168.91.1
pizza41# route add -net 192.168.91.80 netmask 255.255.255.255 dev eth0

lpnp90# /sbin/route add -host 192.168.91.80 gw 192.168.1.41
(marche pas sur mon poste debian !?)

• Changer l’adresse ip :

Select-Mode haut/bas Aller à la position précédent tcpip Select-Mode haut + Power haut maintenir les deux boutons 5 secondes Select-Mode haut/bas Aller à la position adresse tcpip Power haut pour changer d’octer et valiser Select-Mode haut/bas pour changer la valeur de l’octet Power bas pour sortir du menu • Il faut implémenter (italique = ce qui n’est pas fait) :

– put état (on/off) – get état (on/off) – get tension terminale par alims – get ampérage par alims – get température globale – get température par alims

Pour la mise sous tension, il faut :

– mise sous tension – attendre que la tension se stabilise – décider si la tension est accéptable – comparer la tension à sa constante max – retourner un code d’erreur Rq : les routines sont extraites des fichier suivant :

– /SBig/Driver/Wiener/snmp/getwiener.c – /SBig/Driver/Wiener/snmp/setwiener.c – la valeur -128 signifie : ’débranché’ – la valeur 127 signifie : ’non implémenté’ Par exemple :

./getwiener 192.168.1.81

rq : l’installation de la librairie est détaillée dans la rubrique châssis/cross-compile. Sinon sur Debian :

#apt-get install libsnmp-base libsnmp-dev

Critères retenus pour le contrôle des alims :

19947.1.3.2.1.5.1 outputMeasurementSenseVoltage.U0 = Opaque: Float: 5.010000 V
19947.1.3.2.1.16.1 outputSupervisionMinSenseVoltage.U0 = Opaque: Float: 4.750000 V
19947.1.3.2.1.17.1 outputSupervisionMinSenseVoltage.U6 = Opaque: Float: 28.500000 V
19947.1.3.2.1.7.1 outputMeasurementCurrent.U0 = Opaque: Float: 0.040000 A
19947.1.3.2.1.19.1 outputSupervisionMaxCurrent.U0 = Opaque: Float: 30.000000 A