Chassis

Dans sa version finalisée, la caméra hess2 sera équipée de 3 châssis pci.

• Châssis Acquistion

– segment Slow Control comprenant 1 cartes processeur (big) et 2 cartes slc. – segment Fifo Data comprenant 1 carte processeur (zora) et 4 cartes fifo.

• Châssis Trigger

– 1 carte processeur (émilie) – 1 carte trigger management – 9 cartes trigger (1 pour chaque tranche de 11 secteur de la caméra)

• Châssis Sécurité

– 1 carte processeur (bunny) – beaucoup de cartes en provenance du lapp

Les carte processeur sont fournies par la société ces. Cette même société fournit le compilateurcroisé eldk via un cdrom contenant aussi de la doc.

Voici l’énumération des cartes contrôleur en notre possession :

Rev module rev serial host cpu ver speed command boot desc c10 5.4 4068 DE 425 PPC 7457 1.02 1000 Mhz 16/09/09 n1n9 spare c11 5.4 4068 DE 426 PPC 7457 1.02 1000 Mhz 16/09/09 n1n9 spare c12 5.4 4068 DE 423 PPC 7457 1.02 1000 Mhz n1n41 zora c13 5.4 4068 DE 424 PPC 7457 1.02 1000 Mhz n1n41 émilie c14 5.3 4065 AD FE 2514 PPC 750 83.02 500 Mhz c15 4.9 4068 BE EC 206 PPC 7455 3.04 800 Mhz n1n9 locMod c16 5.3 4068 DE BA 270 PPC 7457 1.02 1000 Mhz n1n41 big c17 5.3 4068 DE BA 271 PPC 7457 1.02 1000 Mhz n1n41 bunny c18 5.3 4068 DE BA 273 PPC 7457 1.02 1000 Mhz n1n9 testPm c19 5.3 4068 DE BA 272 PPC 7457 1.02 1000 Mhz n1n9 camera Sur ces 8 cartes, c14 datant de hess1 n’est plus utilisable et une c15 s’est avérée incompatible sur un châssis partagé et aussi avec certains drivers.