Châssis sécutité

Table des matières

Le Châssis sécurité est développé par le LAPP. Il est documenté à cette adresse : http ://lappweb.in2p3.fr/ panazol/web.php

Le LAPP prend de part son implication initiale dans le projet prend en charge les responsabilités suivantes :

• développement des cartes électroniques • développement du driver • développement d’un pilote En revanche, le LAPP se dénonce son second engagement comme allant au delà de sa collaboration. Aussi le LAP ne fournira qu’à titre d’exemple d’utilisation un client/serveur doublé d’une modélisation des données en mémoire concrétisée par l’élaboration d’un fichier de configuration.

Suite au compromis oral opbtenu avec Mr Panazol, le LAPP continu à collaborer sur les parties suivantes :

• maintenance sur les cartes électroniques • maintenance du driver • maintenance du pilote • maintenance de la modélisation des données Il reste donc à développer :

• un serveur Bunny reprenant le plus possible les codes du LAPP. • un controlleur Corba pour ce serveur.