contrôle caméra Hess-II

Contents

• Serveur embarqué sur carte Arm

• Client SNMP interrogeant les alims

• Organisation des cartes sur le chassis

• Serveurs embarqués sur les cartes Rioc 4068

• Controleur Corba de la carte ctrlSecurity

• Controleur Corba du trigger L2

Présentation succinte du sytème d’information :

controleurs
  automate
  GUI
  controleur LED
  controleur ctrlSecurity
  controleur trigger L2
  controleur camera
  ...
ferme de PC
  central trigger
  recever monitoring
  data recevers
serveurs embarqués
  serveur arm
     parser
     log
     serveur
     gpib
  serveur rioc4068
     serveur générique
     big
       automate
       monitoring
     zora
     émilie
     local module ?
  ctrlSecurity
  trigger L2
éléctronique
  carte fifo data
  carte fifo controle
  carte trigger L1
  ...

Figure 1: approche descendante