Switchs

Table des matières

1 Introduction 1 2 Connexion aux switchs 1

1 Introduction

Nous utilisons 3 switchs black box :

• LGB2008A : switch 8 ports rj45 / 2 ports optiques => switch data • LGB2008A : switch 8 ports rj45 / 2 ports optiques => switch trigger • LGB2002A-R2 : switch 16 ports rj45 / 4 ports optiques => switch control Un Connecteur est enfiché dans chacun des switch : • LGB200C-MLC : 1000Mbps SFP 850nm Multi-mode A l’autre bout de la fibre optique, des Media Converter réalise la conversion cuivre/optique : • LMCS212AE-SC : 1000 Base-T to 1000 Base-SX/LX Voici la doc rassemblée :

• switch 16 ports LGB2002A-R2 Voici le numéro de hotline de Black Box qui équipe donc tout le réseau de la caméra : 08 20 07 09 11 ou 01 45 60 67 17.

2 Connexion aux switchs

Configuration via le serveur web (mot de passe habituel) • switch #1 (8 ports) : http ://192.168.7.51/

Penser à passer le mmtu à 9000 sur le port utilisé par zora. • switch #2 (8 ports) : http ://192.168.1.52/ • switch 16 ports : http ://192.168.1.53/ ... ça peut aider (la pizza box fige son bureau lorsqu’elle perd le réseau) :

# ifdown eth0
# ifconfig eth0 192.168.1.2
# route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.254 dev eth0