Devices-Controler

Contents

1 Introduction 1

2 Diagramme de flux 1 2.1 Niveau n+1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2.2 Événements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

3 Installation enx 2 3.1 Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3.2 Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3.3 Make . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3.4 Bugtracking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

4 Lancement du serveur enx 3 4.1 Console . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4.2 Service Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

5 Prise en main d’enx 3

1 Introduction

Cette page décrit l’activité ’devices-controler’ faisant partie du domaine ’information system’.

Il s’agit d’une couche logicielle de communication avec les différents modules de l’expérience.

2 Diagramme de flux

2.1 Niveau n+1

L’activité se divise 2 traitements et une activité :

• translator

• executors

• logger

2.2 Événements

L’activité réagit via les évènements suivants :

• orders depuis le traitement scheduler au traitement translator

• orders depuis le traitement platine à la platine

• orders depuis le traitement polarization à la polarisation

• orders depuis le traitement laser au laser

• orders depuis le traitement to-altera1 à l’Altera1

• orders depuis le traitement to-altera1 à l’Altera2

3 Installation enx

La technologie enx (cf http://enx.in2p3.fr/) permettrait d’implémenter cette couche logicielle.

ENX has been developed as an interface to access and to control electronic device.
It permits some basic function like : write, read and dump.

To be easily manageable and customizable, we define three parts in this application:
1. Core: It’s the main program.
   It decodes the user command and gives the right order to the right drivers.
2. Drivers: It’s the interface to the specific electronic hardware.
   It’s the only code we needs to rewrite when we want test a new hardware.
3. User interface (UI): It’s the user way to test the hardware.
   We purpose a basic low level console interface and a graphical JAVA interface.
   ENX provides a standardized output protocol to ease development of dedicated
   User Interface.

Remarque: pour les tests il existe une interface via la console mais aussi un GUI. enx est développé et maintenu par Nicolas Dosme et Eric Legay au csnsm.

3.1 Installation

# apt-get install libaws-bin libaws-dev libaws2.5
# su - enx
$ mkdir ~/tools && cd $!
$ wget http://enx.in2p3.fr/files/enx/log4ada.tgz
$ wget http://enx.in2p3.fr/files/enx/print.tgz
$ wget http://enx.in2p3.fr/files/enx/xml_ez_out.tgz
$ find . -name ’*.tgz’ -exec tar -zxf {} \;
$ mkdir ~/svn && cd $!
$ svn co http://csngwinfo.in2p3.fr:2401/enx

fichier /.bash_profile

# tools needed for ENX configuration
export ADA_PROJECT_PATH=~/tools

3.2 Configuration

$ cd ~/svn/enx/Trunk
$ ./configure

• No ada compiler found.

# apt-get install gnat-4.3

• ada2wsdl not found.

# apt-get install libaws-bin

• print.gpr not found. Install the enx needed tools.

$ export ADA_PROJECT_PATH=~/tools

3.3 Make

$ cd ~/svn/enx/Trunk
$ make
$ make install

3.4 Bugtracking

S’inscrire ici puis prévenir éric par mail.

4 Lancement du serveur enx

Au choix, on peut lancer le serveur enx : • en mode console • en mode wsdl + console

4.1 Console

$ ~/ENX-2.4/i686/console

4.2 Service Web

$ ~/ENX-2.4/i686/server_web_enx

Lancer l’interface depuis une poste connecté via le réseau.

# apt-get install sun-java6-jre
$ java -jar svn/enx/EnxDoom/Trunk/EnxDoom.jar

Avec le client java, se connecter à cette adresse : http://lpnws5210:5555.

5 Prise en main d’enx

On utilise le driver DRIVER_DEBUG. • énumération des drivers chargés en mémoire :

ENX > !list driver
 - DRIVER_DEBUG

• création d’un nouveau device utilisant le drivers DRIVER_DEBUG :

ENX > !create deviceDebug 0 0xFF DRIVER_DEBUG
ENX > !list device
 - deviceDebug

• utilisation :

ENX > mm deviceDebug 0 0x1234
ENX > md deviceDebug 0
 284 INFO [main_task_0810D0D0] ENX.Console - 0x00000000 -> 0x00001234