Translator

Contents

1 Introduction 1

2 Modèle conceptuel des traitements 1 2.1 In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2.2 Out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2.3 Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

3 Implementation 2

1 Introduction

Cette page décrit le traitement ’translator’ faisant partie de l’activité ’device-controler’. Le but de ce traitement est de recevoir les ordres à destination des différents équipements.

2 Modèle conceptuel des traitements

2.1 In

Ce traitement est appelé par l’évènement :

• generic-orders en provenance du traitement client issu de l’activité run-controller

2.2 Out

Le traitement engendre les évènement :

• platine-executor-orders à destination du traitement platine • polarisation-executor-orders à destination du traitement polarisation • laser-executor-orders à destination du traitement laser • altera-executor-orders à destination du traitement altera • enx-log à destination du traitement enx-logger

2.3 Data

A priori, ce traitement lit la configuration des équipements : • in : Objet configuration

3 Implementation

Ce traitement est déjà implémenté dans la couche enx.

Il s’agit d’un serveur adressable via un protocol de haut niveau : une chaîne encapsulé dans du Xml et acheminée via un service Web.