Pince à sertir

Table des matières

1 Introduction 1 2 Cable droit 1 3 Cable croisé 1

1 Introduction

Câblage RJ-45. Essayer de se procurer des connecteurs ayant des rails.

2 Cable droit

Pour un câble "droit" les deux extrémité doivent être placées de cette façon : • blanc/orange • orange • blanc/vert • bleu • blanc/bleu • vert • blanc/brun • brun Vu du côté des broches métalliques, si l’on insert les cables vers la droite, alors l’ordre énoncé sera celui vu de haut en bas, et celà pour les 2 extrémités du câble droit.

3 Cable croisé

Pour un câble "croisé", une extrémité comme ci-dessus, l’autre comme précisé ci-dessous : • blanc/vert * • vert * • blanc/orange *

• bleu • blanc/bleu • orange * • blanc/brun • brun