Configuration des Switch

Table des matières

1 Introduction 1 2 Netgear GS108 1 2.1 Changer le mot de passe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2.2 Changer le nom du switch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2.3 Configurer le Vlan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2.3.1 Créer le Vlan 199 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2.3.2 Affecter un Vlan à chacun des ports du switch (1) . . . . . . . . . . . . . . 1 2.3.3 Affecter un Vlan à chacun des ports du switch (2) . . . . . . . . . . . . . . 2 2.4 Changer l’ip du switch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 Allied AT-800GS/48 2

1 Introduction

Configuration des switch sur le Vlan du labo.

2 Netgear GS108

• Appuyer 7 secondes sur le bouton “reset” • Connecter le switch sur le réseau 192.168.0.0/255.255.255.0 • Ouvrir la page web http ://192.168.0.239 avec un navigateur • Entrer le mot de passe password

2.1 Changer le mot de passe

• Aller à Security >>> Password • Changer le mot de passe pour le smac réduit. • Valider

2.2 Changer le nom du switch

• Aller à System >>> Info • Changer le hostname pour lpnsw87 par exemple • Valider

2.3 Configurer le Vlan

2.3.1 Créer le Vlan 199

• Aller à Switching >>> Vlan >>> Vlan configuration • Utiliser la norme 802.1Q • Créer le Vlan 199 • Valider

2.3.2 Affecter un Vlan à chacun des ports du switch (1) • Aller à Switching >>> Vlan >>> Membership • Choisir le Vlan 199 • Positionner chaque port à U • Valider 2.3.3 Affecter un Vlan à chacun des ports du switch (2) • Aller à Switching >>> Vlan >>> PVID Configuration • Choisir le Vlan 199 pour chacun des ports • Valider

2.4 Changer l’ip du switch

• Aller à System >>> IP • address: 134.158.152.xxx • netmask: 255.255.252.0 • gateway: 134.158.152.1 • Management Vlan: 199 • Valider

3 Allied AT-800GS/48

Effacer la configuration actuelle :

User Name:manager
Password:***
lpnswall03> enable
Password:***
lpnswall03# show run
...
lpnswall03# dir
lpnswall03# delete startup-config
lpnswall03# reload
User Name:manager
Password:friend
console# show run
Empty configuration