Altera1

Contents

1 Introduction 1

2 Modèle conceptuel des traitements 1 2.1 In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2.2 Out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2.3 Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

3 Implementation 2

4 Compilation 2

5 Test 2 5.1 Charger le driver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5.2 Créer un device . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5.3 memory set PATH vhdl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1 Introduction

Cette page décrit le traitement ’altera1’ faisant partie de l’activité ’executors’. Le but de ce traitement est d’exécuter les ordres à destination de la altera1.

2 Modèle conceptuel des traitements

2.1 In

Ce traitement est appelé par les évènements :

• load driver altera en provenance du traitement translator

• load device en provenance du traitement translator

• memory set PATH vhdl en provenance du traitement translator

2.2 Out

Le traitement engendre les évènement :

• orders à destination de la altera1

2.3 Data

A priori, ce traitement lit la configuration des équipements ?

• in : Objet configuration

3 Implementation

La couche enx prévoit l’insertion de ce traitement sous forme de module compilé. Le module est implémenté dans le fichier /svn/enx/EnxTools/Driver_Generator/build/altera/altera2ada.c.

Pour mémoire, ce fichier a été généré de la façon suivante :

# su - enx
$ cd ~/svn/enx/EnxTools/Driver_Generator
$ export ENX_SRC=~/svn/enx/Trunk/
$ ./configure --enable-C --with-name=altera
$ make

Afin de gérer les appels spéciaux, il pourrait être judicieux d’incoporer un parser Flex/Bison. Aussi, pour simplifier l’interface avec enx, il serait pratique d’appeler le code ’maison’ compilé sous forme de bibliotèque. (à voir).

4 Compilation

Attention : il faut impérativement faire un make clean sans quoi seul le fichier objet est recompilé.

# su - enx
$ cd ~/svn/enx/EnxTools/Driver_Generator/build/altera
$ make clean
$ make
$ make install

5 Test

5.1 Charger le driver

# su - enx
$ ~/ENX-2.4/i686/console
ENX > !driver_add altera libaltera.so
OK
ENX > !list driver
 - altera
 - DRIVER_DEBUG
ENX > !driver_remove altera

5.2 Créer un device

ENX > !create devAltera1 0 0xFF altera
ENX > !create devAltera2 0 0xFF altera
ENX > !list device
 - devAltera1
 - devAltera2
ENX > !delete devAltera1
ENX > !delete devAltera2

5.3 memory set PATH vhdl

!driver_add altera libaltera.so
!create devAltera1 0 0xFF altera
help devAltera1
special devAltera1 "coucou"